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Приложение 2                                                                                                                                                                

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации муниципального образования 
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края 
[bookmark: _GoBack]от__12.08.2026___ №___3050____


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации
по планировке территории, предусматривающей 
размещение квартала индивидуальной жилой застройки 
в границах Георгиевского сельского округа 
Туапсинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование
	Содержание раздела

	1
	2
	3

	1
	Заказчик (инициатор) 
	Кузьменков Игорь Анатольевич  
паспорт серия 5010 783458 выдан отделом УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе                                 г. Новосибирска 21 января 2011 г.

	2
	Исполнитель
	определяется заказчиком

	3
	Основание для выполнения инженерных изысканий 
	постановление Правительства Российской  Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,               и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»

	4
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории 
	границы работ принимаются в соответствии                              с границами территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории. Территория по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский муниципальный округ, с. Индюк, ограничен территориями смежных землепользователей

	5
	Цель разработки документации по планировке территории
	в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
образование новых земельных участков из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:33:1201003:840 для ведения личного подсобного хозяйства в границах кадастрового квартала 23:33:1201003;
установление границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

	1
	2
	3

	6
	Основание для проведения работ
	настоящее задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планировке территории, предоставленное заказчиком (инициатором)
договор подряда на выполнение инженерных изысканий заключенный между заказчиком                                        и исполнителем, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

	7
	Задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории 
	инженерно-геодезические изыскания выполняются           с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путем создания инженерно-топографического плана                          в качестве топографической основы для подготовки проекта планировки территории.
Инженерно-геологические изыскания выполняются               с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории.
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-экологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить получение материалов                                        об инженерно-гидрометеорологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории

	8
	Требования к исполнителю- обязательные единые требования к участникам закупки
	при заключении контрактов на выполнение инженерных изысканий необходимо строго руководствоваться положениями статьи                                          55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, имея ввиду право указанных лиц выполнять такие работы при соблюдении в совокупности следующих условий:
Указанное лицо является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;
Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного          в соответствии со статьями 55.4 и 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Совокупный размер обязательств по договорам                    не превышает предельный размер обязательств                                  в соответствии с частью 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие               в соответствии с законодательством Российской Федерации проверку (калибровку)

	9
	Перечень нормативно правовых актов
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Правила      выполнения    инженерных   изысканий    для подготовки      документации   по     планировке      территории

	1
	2
	3

	
	
	устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 463.
Положение о инженерных изысканиях для подготовки документации по планировке территории утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 783/пр       «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации                                    и (или) результатов инженерных изысканий».
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
СП 11-105-97 Свод правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства.
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
ГОСТ 20522-2012 межгосударственный стандарт - «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».

	10
	Виды инженерных изысканий
	инженерно-геодезические изыскания

	I. Инженерно-геодезические изыскания 

	11
	Основные требования к выполнению работ
	выполнить следующие виды работ:
Топографическая съемка земельного участка М1:1000      с согласованными коммуникациями. 
Указать границы смежных землепользователей.
Топографический план М1:1000 на бумажном                         и электронном носителях. 
Технический отчет о комплексных инженерно-геодезических изысканиях на бумажном и электронном носителях.
Согласовать топографический план                                                  с организациями, осуществляющими обслуживание                          и эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при обнаружении таких сетей) 

	12
	Общие требования к выполнению инженерных изысканий 
	инженерные изыскания выполнить в соответствии                     с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативных документов, указанных в пункте 9 настоящего Задания и иных действующих нормативных документов. Материалы                           и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, который должен состоять из текстовой и графической частей, а так же приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах.

	1
	2
	3

	13
	Требования составления и предоставления в составе документации программы инженерных изысканий 
	исполнителем на основании настоящего задания разрабатывается программа инженерных изысканий, которая утверждается заказчиком (инициатором)                               по подготовке документации по планировке территории                      и является обязательным приложением к материалам               по обоснованию проекта планировки территории

	14
	Основные требования к форме предоставляемых материалов
	исполнитель передает Инициатору технические отчеты по инженерным изысканиям на бумажных носителях                           (по 1 экземпляру) и в электронном виде на DVD-R (DVD-RW) (по 2 экземпляра, в рабочих форматах (dwg, word и т.д.) и формате pdf).
Технические отчеты должен соответствовать требованиям СП 438.1325800.2019, СП 47.13330.2016

	15
	Требования к передаче материалов на электронных носителях
	требования к форматам отчетных материалов                                   и к картографическим данным:
форматы векторных данных: DWG. Формат *.dwg должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD начиная с 2005 г. 
форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf;
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD, NanoCad в формате DWG и Adobe Acrobat в формате PDF, текстовой документации - в формате Word и Adobe Acrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), подготовленном разработчиком документации (оригинал-диск).
Маркировка дисков выполняется печатным способом               с указанием наименования объекта, заказчика, разработчика документации, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован                   в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows.



Исполняющий обязанности 
начальника управления 
архитектуры и градостроительства – 
главного архитектора администрации 
Туапсинского муниципального округа                                           Д.Ю. Семененко



