[bookmark: _Hlk222213461]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Поставщик обязуется поставить не бывший в употреблении (новый) маслораздаточный модуль, а также осуществить монтажные и пуско-наладочные работы по установке маслораздаточного модуля на месте его эксплуатации, далее по тексту - «Товар»:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров/работ/услуг[footnoteRef:1] [1:  В случае указания в документации товарных знаков материалов и оборудования допускается поставка эквивалента, соответствующего или превышающего характеристики материалов и оборудования с товарным знаком
] 

	Схематическое изображение
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Маслораздаточный модуль
	Маслораздаточный модуль для хранения и раздачи масел предназначен для:
• Раздачи моторных, гидравлических и трансмиссионных масел.
• Сокращения потери жидкостей и сокращения времени простоя при проведении техобслуживания.
• Уменьшение рисков загрязнений окружающей среды, за счёт сведения к минимуму проливов технических жидкостей.
	

	шт
	1

	
	
	Конструкция модуля: Контейнер 20-ти футовый или аналогичных размеров, утепленный, отапливаемый, имеющий соответственный класс взрывозащиты с задними открывающимися распашными дверьми и одной боковой дверью (по согласованию), оснащен оборудованием для раздачи масел, на основе поршневых насосов с пневматическим приводом. Загрузка масел в модуль производится с помощью тали и рельсовой дорожки, расположенной в верней части модуля. Загружаемая тара - 208л бочки. Раздача тех. жидкостей производится с внешней стороны модуля при помощи шести раздаточных постов для сл. автомобильных масел:                                                                                                                                                                                                                                                         •         Масло моторное 5W-40 
•         Масло моторное 10W-40
•         Масло гидравлическое HVLP 46 
•         Масло гидравлическое HVLP 32 
•         Трансмиссионное масло 80W-90 
•         Трансмиссионное масло 75W-140
	
	
	

	
	
	Электрическая часть: 
•    Подключение к сети 380в.
•    Наличие щита управления.
•    Общая потребляемая электрическая мощность оборудования в контейнере – 6 КВт (номинальная).
	
	
	

	
	
	Пневматическая система модуля:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  •        Блок подготовки воздуха.
•        Воздушный винтовой компрессор ВК10Е-8-270 
•        Насосы для масел РМ4 5:1 или аналог.
•        Насосы для трансмиссионных масел: РМ35 5:1 
	
	
	

	
	
	Обязательные условия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  •        Наличие системы противопожарной автоматики с порошковыми модулями пожаротушения, световой и звуковой сигнализацией.
•        Наличие маслораздаточных пистолетов с счетчиками и длинной рукавов не менее 6-ти метров на катушках на каждый пост раздачи.
•        Наличие внутреннего и внешнего освещения.
•        Наличие вентиляции.
•        Наличие поддонов для бочек.
•        Возможность функционирования комплекса в температурном режиме от -30 до +40 гр.                                                                                                                                                                                •        Наличие документации на соответствие всем необходимым требованиям промышленной безопасности.
	
	
	



2. [bookmark: _Hlk225322605]Поставка товара осуществляется поставщиком по адресу: г. Калининград
3. Представитель Поставщика осуществляет все монтажные и пуско-наладочные работы по установке мобильных топливозаправочных модулей на месте их эксплуатации.
4. Представление полного комплекта эксплуатационной документации на бумажном носителе (руководство по техническому обслуживанию, инструкции и т.п.) на русском языке не позднее даты поставки оборудования.
5. Качество мобильных топливозаправочных модулей должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для оборудования действующими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия (качества). Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых разрешений при осуществлении поставки Товара.
6. Срок гарантии на поставляемый товар составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты приемки Товара на электронное оборудование и не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев на остальную конструкцию. Гарантий срок должен указываться в сопроводительных документах на Товар. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта.
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