ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку блок-контейнеров металлических утепленных (бытовок)
Приложение к запросу коммерческого предложения
Заказчик: ИП Садиков Рустам Фанилевич
1. Общая информация
1.1. Предмет поставки: пять видов металлических утепленных блок-контейнеров (бытовок), позиции 1-5 Приложения 1, с доставкой и разгрузкой.
1.2. Количество: по 1 шт. каждой позиции, всего 5 шт.
1.3. Место поставки: г. Москва, район Троицк, квартал №2.
1.4. Срок поставки: не более 7 календарных дней с даты заключения договора.
1.5. Поставка осуществляется по согласованию с заказчиком.
1.6. Монтаж (установку на месте) поставщик выполняет только по позиции 3. Блоки ФБС по позиции 4 (4 шт.) входят в поставку.
1.7. Приложения: Приложение 1 «Характеристики товара», Приложение 2 «Комплектация позиции 5 и эскиз», Приложение 3 «Форма коммерческого предложения».
2. Требования к товару
2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в эксплуатации и в консервации. Не допускается поставка выставочных образцов и товара, собранного из восстановленных материалов и элементов. Товар поставляется комплектно.
2.2. Товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, быть свободен от прав третьих лиц, не состоять под арестом, не иметь иных обременений и не быть предметом судебного спора.
2.3. Товар должен соответствовать характеристикам Приложения 1, требованиям производителя, действующим государственным и межгосударственным стандартам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также актам, указанным в разделе 7.
2.4. Объем и комплектация товара должны строго соответствовать Приложениям 1 и 2.
2.5. Допускается поставка товара с улучшенными по сравнению с Приложением 1 характеристиками при условии согласования с заказчиком.
2.6. Не допускается поставка товара с механическими и иными повреждениями, а также товара, условия хранения которого были нарушены.
3. Поставка, разгрузка и монтаж
3.1. В течение 1 рабочего дня с даты заключения договора поставщик назначает ответственное контактное лицо и сообщает заказчику телефон и адрес электронной почты. Об изменении контактных данных поставщик уведомляет заказчика в течение 1 рабочего дня.
3.2. Дату и время поставки поставщик согласовывает с заказчиком по электронной почте заранее. До поставки стороны утверждают план-схему расположения товара на месте поставки.
3.3. Доставку, погрузку, разгрузку (в том числе с применением грузоподъемных средств) и размещение товара в указанном заказчиком месте поставщик выполняет своими силами, средствами и за свой счет.
3.4. В день поставки поставщик убирает место поставки от мусора и транспортировочной упаковки и вывозит их своими силами и за свой счет в течение 1 календарного дня.
3.5. Поставщик соблюдает пропускной и внутриобъектовый режим, действующий на территории по адресу поставки.
3.6. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения и повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой до приемки заказчиком, несет поставщик.
4. Приемка, возврат и замена
4.1. Приемка по качеству и количеству осуществляется в порядке, установленном инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и по количеству.
4.2. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением условий договора и настоящего технического задания, в том числе при наличии повреждений.
4.3. Если недостатки товара выявлены визуально, без заключения экспертной организации, заказчик вправе вернуть товар и потребовать замены. Поставщик заменяет товар в течение 5 рабочих дней с момента предъявления претензии, своими силами и за свой счет.
4.4. Если товар поставлен некомплектным, поставщик обязан доукомплектовать его в течение 5 рабочих дней с момента требования заказчика.
5. Гарантия
5.1. Срок гарантии на товар не менее 12 месяцев и не менее срока, установленного производителем.
5.2. Гарантийное обслуживание выполняется поставщиком без дополнительных расходов заказчика.
5.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие непреодолимой силы или неправильной эксплуатации.
6. Упаковка, безопасность и документы
6.1. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждения, загрязнения и порчи при транспортировке и хранении. Маркировка должна позволять однозначно идентифицировать каждую единицу товара при приемке.
6.2. Материалы, используемые при изготовлении товара, должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Товар должен быть надлежащего качества, без дефектов и механических повреждений.
6.3. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и безопасен для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения и транспортировки.
6.4. С товаром поставщик передает: товарную накладную или УПД; сертификат или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия; паспорт и руководство по эксплуатации; сертификат (паспорт) качества производителя; документы, подтверждающие гарантийные обязательства; сертификат пожарной безопасности при необходимости.

Приложение 1. Характеристики товара
Позиция 1. Блок-контейнер металлический утепленный, 1 шт.
	Параметр
	Требование

	Вид
	Утепленный

	Высота внешняя
	не менее 2,2 м и менее 2,4 м

	Длина внешняя
	не менее 6 м и менее 6,5 м

	Ширина внешняя
	не менее 2 м и менее 2,5 м

	Высота двери
	не менее 2 м и менее 2,2 м

	Ширина двери
	не менее 0,8 м и менее 1 м

	Материал входной двери
	Металл

	Наличие замка
	Да

	Материал кровли
	Профилированный лист

	Материал пола
	Дерево

	Напольное покрытие
	Линолеум

	Материал утеплителя
	Минеральная вата

	Толщина утеплителя
	100 мм

	Материал внутренней обшивки стен
	МДФ

	Материал внутренней обшивки потолка
	ПВХ

	Система вытяжной вентиляции
	Вытяжной клапан

	Тип покрытия металлоконструкций
	Лакокрасочное покрытие

	Комплектация
	Инженерные коммуникации электрификации

	Окна: количество
	2

	Окна: материал оконного блока
	Поливинилхлорид

	Окна: тип
	Поворотно-откидные

	Окна: расположение
	С фасада

	Внутренние (межкомнатные) двери
	Да, 2 шт.

	Обогревательные приборы
	Конвектор, не менее 2 шт.

	Осветительные приборы
	не менее 3 шт.

	Система водостока
	Наружная

	Тамбур
	Центральный





Позиция 2. Блок-контейнер металлический утепленный, 1 шт.
	Параметр
	Требование

	Вид
	Утепленный

	Высота внешняя
	не менее 2,2 м и менее 2,4 м

	Длина внешняя
	не менее 6 м и менее 6,5 м

	Ширина внешняя
	не менее 2 м и менее 2,5 м

	Высота двери
	не менее 2 м и менее 2,2 м

	Ширина двери
	не менее 0,8 м и менее 1 м

	Материал входной двери
	Металл

	Наличие замка
	Да

	Материал кровли
	Профилированный лист

	Материал пола
	Дерево

	Напольное покрытие
	Линолеум

	Материал утеплителя
	Минеральная вата

	Толщина утеплителя
	50 мм

	Материал внутренней обшивки стен
	МДФ

	Материал внутренней обшивки потолка
	ПВХ

	Система вытяжной вентиляции
	Вытяжной клапан

	Тип покрытия металлоконструкций
	Лакокрасочное покрытие

	Комплектация
	Инженерные коммуникации электрификации

	Окна: количество
	1

	Внутренние (межкомнатные) двери
	Нет





Позиция 3. Блок-контейнер металлический утепленный (контейнерная конструкция), 1 шт., с монтажом
	Параметр
	Требование

	Вид
	Утепленный

	Тип конструкции
	Контейнерный

	Высота внешняя
	не менее 2,4 м и менее 2,6 м

	Длина внешняя
	не менее 6 м и менее 6,5 м

	Ширина внешняя
	не менее 2,5 м и менее 3 м

	Материал стен
	Профилированный лист

	Материал кровли
	Профилированный лист

	Материал пола
	Дерево

	Материал внутренней обшивки стен
	ДВП

	Материал внутренней обшивки потолка
	ДВП

	Тип покрытия металлоконструкций
	Цинкование

	Окна: количество
	1

	Окна: расположение
	С торца

	Дверь: расположение
	С торца

	Дверь: высота
	не менее 2 м и менее 2,2 м

	Дверь: ширина
	не менее 0,8 м и менее 1 м

	Комплектация
	Инженерные коммуникации электрификации





Позиция 4. Блок-контейнер металлический утепленный, 1 шт., с 4 блоками ФБС
	Параметр
	Требование

	Вид
	Утепленный

	Высота внешняя
	не менее 2,4 м и менее 2,6 м

	Длина внешняя
	не менее 2,4 м и менее 2,6 м

	Ширина внешняя
	не менее 2,4 м и менее 2,6 м

	Материал стен
	Профилированный лист

	Материал кровли
	Профилированный лист

	Материал пола
	ДСП

	Покрытие пола
	Линолеум бытовой, класс 23-24

	Материал внутренней обшивки стен
	МДФ

	Материал внутренней обшивки потолка
	МДФ

	Материал утеплителя
	Минеральная вата

	Толщина утеплителя (стены, пол, потолок)
	не менее 50 мм

	Тип покрытия металлоконструкций
	Лакокрасочное покрытие

	Цвет покрытия металлоконструкций
	Зеленый

	Дверь: расположение
	С торца

	Дверь: тип
	Распашная одностворчатая

	Дверь: высота
	не менее 1,8 м и менее 2 м

	Дверь: ширина
	не менее 0,8 м и менее 1 м

	Входная дверь
	Оборудована ручкой и врезным замком

	Окна: количество
	3

	Окна: размер
	0,9 x 1 м

	Окна: расположение
	С фасада, в каждой стене

	Окна: тип
	ПВХ, поворотно-откидные, с двойным остеклением

	Комплектация
	Инженерные коммуникации электрификации

	Электрика
	В кабель-канале

	Светильник светодиодный
	1 шт.

	Электрическая розетка одинарная
	2 шт.

	Обогреватель (конвектор)
	1 шт.

	Блок ФБС 100 x 200 x 200 мм
	4 шт. (входят в поставку)





Позиция 5. Блок-контейнер металлический утепленный (две комнаты), 1 шт.
	Параметр
	Требование

	Вид
	Утепленный

	Высота внешняя
	не менее 2,4 м и менее 2,6 м

	Длина внешняя
	не менее 6 м и менее 6,5 м

	Ширина внешняя
	не менее 2 м и менее 2,5 м

	Материал стен
	Профилированный лист

	Материал кровли
	Профилированный лист

	Материал пола
	Дерево

	Напольное покрытие
	ОСП; линолеум

	Материал внутренней обшивки стен
	ДВП

	Материал внутренней обшивки потолка
	ДВП

	Материал утеплителя
	Минеральная вата

	Толщина утеплителя
	не менее 100 мм

	Тип покрытия металлоконструкций
	Антикоррозийное покрытие

	Входная дверь: расположение
	С фасада

	Входная дверь: тип
	Распашная одностворчатая

	Входная дверь: материал
	Металл

	Входная дверь: высота
	не менее 2 м и менее 2,2 м

	Входная дверь: ширина
	не менее 0,8 м и менее 1 м

	Замок
	Есть, врезной

	Внутренние (межкомнатные) двери
	Да, 1 шт., материал: дерево

	Окна: количество
	1

	Окна: расположение
	С торца

	Окна: материал оконного блока
	Поливинилхлорид

	Осветительные приборы
	не менее 3 шт.

	Комплектация
	Инженерные коммуникации электрификации (состав в Приложении 2)



Размеры указаны как интервалы. Предлагаемая модель должна укладываться в интервалы по всем размерам одновременно.


Приложение 2. Комплектация и эскиз позиции 5
Инженерные коммуникации электрификации:
- электропроводка наружного исполнения в кабель-каналах;
- кабель ВВГнг 3x2,5 для розеток, ВВГнг 3x1,5 для освещения;
- светильник светодиодный 3000 Лм: 3 шт.;
- выключатель: 2 шт.;
- евророзетки с заземлением двойные: 6 шт.;
- щит электрический с автоматами: 16 А для розеток, 10 А для освещения.
Эскиз (размеры в сантиметрах). Планировка: две комнаты с межкомнатной дверью, входная дверь с фасада.
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Приложение 3. Форма коммерческого предложения
Заполняется поставщиком и направляется заказчику вместе с чертежами или фото моделей. Если поставщик предлагает не все позиции, он заполняет только свои столбцы.
	Показатель
	Поз. 1
	Поз. 2
	Поз. 3
	Поз. 4
	Поз. 5

	Производитель и модель
	
	
	
	
	

	Внешние размеры (Д x Ш x В), м
	
	
	
	
	

	Цена за 1 шт., руб.
	
	
	
	
	

	Стоимость доставки, руб.
	
	
	
	
	

	Стоимость разгрузки краном или манипулятором, руб.
	
	
	
	
	

	Монтаж на месте, руб.
	не требуется
	не требуется
	требуется
	не требуется
	не требуется

	Блоки ФБС (4 шт.): размер, цена, укладка и установка на блоки, руб.
	не требуется
	не требуется
	требуется
	
	не требуется

	Наличный расчет-цена
	
	
	
	
	

	Безналичный расчет-цена
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