[Полное наименование организации]
ИНН [ИНН], адрес: [юридический адрес]
УТВЕРЖДАЮ
[Должность руководителя]
[подпись] / [ФИО] /
[дата] г.
АКТ № [НОМЕР]
контрольного замера фактического расхода топлива автомобиля
г. [город]	[дата] г.
Комиссия, созданная приказом [наименование организации] от [дата] № [номер], в составе: председатель комиссии [должность, ФИО]; члены комиссии [должность, ФИО], [должность, ФИО], при участии водителя [ФИО], провела контрольный замер фактического расхода топлива автомобиля, указанного ниже, для установления базовой нормы расхода топлива.
Сведения об автомобиле
	Показатель
	Значение

	Марка, модель, модификация
	[марка, модель, модификация]

	Государственный регистрационный знак
	[номер]

	VIN, год выпуска, инвентарный номер
	[VIN], [год], [инв. номер]

	Двигатель: объём, мощность, коробка передач
	[объём, л], [мощность, л. с.], [тип КПП]

	Вид топлива
	[марка топлива, например: АИ-95]

	Показание одометра перед замером
	[значение] км

	Шины, давление
	[размер, сезонность], [давление по данным изготовителя]



Условия проведения замера
Замер проведён [дата] с [время] до [время] по маршруту [пункт отправления] — [промежуточные пункты] — [пункт назначения] протяжённостью [значение] км, по дорогам с асфальтовым покрытием ([описание участков маршрута]), без длительных простоев в заторах. Температура воздуха [значение] °C, осадков не было. Кондиционер и климатическая система выключены, обогрев салона не использовался. Загрузка автомобиля: водитель и [количество] пассажиров, груз отсутствовал. Автомобиль технически исправен, техническое обслуживание проведено [дата].
Расход определён методом заправки до полного бака: перед выездом автомобиль заправлен до полного бака на АЗС [адрес АЗС], колонка № [номер]; после прохождения маршрута автомобиль повторно заправлен до полного бака на той же колонке. Объём дозаправки определён по кассовому чеку АЗС и принят за фактический расход топлива на пройденный путь. Замер выполнен в два заезда по одному маршруту.
Результаты замера
	Заезд
	Одометр, начало
	Одометр, конец
	Пробег, км
	Заправлено, л
	Расход, л/100 км

	1
	[км]
	[км]
	[км]
	[литров]
	[л/100 км]

	2
	[км]
	[км]
	[км]
	[литров]
	[л/100 км]

	Итого
	
	
	[км]
	[литров]
	[среднее]



Расход на 100 км рассчитан по формуле: объём дозаправки, л × 100 / пробег, км.
Выводы комиссии
1. Фактический расход топлива автомобилем [марка, модель], государственный регистрационный знак [номер], в условиях замера составил [значение] л на 100 км пробега.
2. Комиссия предлагает установить для указанного автомобиля базовую норму расхода топлива [значение] л на 100 км и применять её с [дата] вместе с поправочными коэффициентами (надбавками), утверждёнными приказом руководителя [наименование организации] о нормах расхода топлива.
Приложения
1. Кассовые чеки АЗС от [дата] № [номера чеков].
2. Путевой лист от [дата] № [номер].
3. Фотографии показаний одометра в начале и в конце каждого заезда.
Председатель комиссии	[подпись] / [ФИО] /
Члены комиссии	[подпись] / [ФИО] /
	[подпись] / [ФИО] /
Водитель	[подпись] / [ФИО] /




