АКТ № [НОМЕР]
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон
г. [город]	[дата] г.
[Полное наименование владельца электрических сетей, например: садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет»], ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН], адрес: [адрес], в лице [должность, ФИО], действующего на основании [устава], именуемое в дальнейшем «Владелец сетей», с одной стороны, и [ФИО полностью], [дата рождения], паспорт [серия, номер], выдан [кем и когда], зарегистрированный по адресу: [адрес], именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Энергопринимающие устройства Потребителя, расположенные по адресу: [адрес объекта], кадастровый номер земельного участка (здания) [кадастровый номер], технологически присоединены к электрическим сетям Владельца сетей на основании [наименование, дата и номер документа о технологическом присоединении, например: акт об осуществлении технологического присоединения от (дата) № (номер)]. Настоящим актом стороны определяют границу балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и границу эксплуатационной ответственности за их состояние и обслуживание.
1. Характеристика присоединения
	Показатель
	Значение

	Наименование объекта Потребителя
	[наименование объекта, например: садовый дом]

	Источник питания
	[ТП (КТП) № (номер)], [фидер (линия) № (номер)]

	Точка присоединения
	[место присоединения, например: опора № (номер) ВЛ-0,4 кВ]

	Уровень напряжения
	[значение] кВ

	Максимальная мощность
	[значение] кВт

	Категория надёжности электроснабжения
	[категория, например: III]

	Договор энергоснабжения
	с [наименование гарантирующего поставщика], от [дата] № [номер]



2. Граница балансовой принадлежности
2.1. Граница балансовой принадлежности сторон устанавливается [точное место, например: на контактных соединениях ответвления к вводу Потребителя с проводами ВЛ-0,4 кВ на опоре № (номер) фидера № (номер) от ТП № (номер)].
2.2. На балансе Владельца сетей находятся: [перечень, например: КТП № (номер) с оборудованием, ВЛ-0,4 кВ фидера № (номер) до опоры № (номер) включительно, вместе с опорой № (номер)].
2.3. На балансе Потребителя находятся: [перечень, например: ответвление от опоры № (номер) до ввода в дом проводом СИП (марка, сечение) длиной (значение) м, щит учёта с вводным автоматическим выключателем (номинал) А, прибор учёта, внутренние электрические сети объекта].
2.4. Граница балансовой принадлежности показана на однолинейной схеме, которая является неотъемлемой частью настоящего акта (приложение № 1).
3. Граница эксплуатационной ответственности
3.1. Граница эксплуатационной ответственности сторон совпадает с границей балансовой принадлежности, указанной в пункте 2.1 настоящего акта.
3.2. Каждая сторона отвечает за техническое состояние, техническое обслуживание, ремонт и безопасную эксплуатацию электроустановок, находящихся на её балансе, и за последствия их неисправности.
3.3. Потери электрической энергии в электроустановках, находящихся на балансе Потребителя, оплачивает Потребитель.
4. Прибор учёта электрической энергии
	Показатель
	Значение

	Тип (марка) прибора учёта
	[марка, модель]

	Заводской номер
	[номер]

	Класс точности
	[значение]

	Место установки
	[место установки, например: щит учёта на опоре № (номер)]

	Дата государственной поверки, межповерочный интервал
	[дата], [количество] лет

	Показания на дату составления акта
	[значение] кВт·ч

	Номера пломб и знаков визуального контроля
	[номера]



4.1. Прибор учёта установлен на границе балансовой принадлежности. Потребитель обязан обеспечивать сохранность прибора учёта, пломб и знаков визуального контроля и незамедлительно сообщать Владельцу сетей и гарантирующему поставщику об их повреждении или неисправности прибора учёта.
5. Обязанности сторон
5.1. Стороны обязаны поддерживать электроустановки, находящиеся на их балансе, в исправном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и правил безопасности.
5.2. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об авариях, повреждениях и неисправностях электроустановок, которые влияют на электроснабжение другой стороны, а также о плановых отключениях не позднее чем за [количество] дней.
5.3. Потребитель обязан обеспечивать доступ представителей Владельца сетей к электроустановкам Владельца сетей, проходящим по участку Потребителя или расположенным на нём, для осмотра, обслуживания и ремонта.
5.4. Стороны не вправе изменять схему электроснабжения, подключать дополнительные энергопринимающие устройства сверх максимальной мощности, указанной в разделе 1 настоящего акта, а также подключать третьих лиц к своим сетям без согласования с другой стороной и в порядке, установленном законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий акт действует до изменения схемы электроснабжения, максимальной мощности, точки присоединения или состава объектов, указанных в разделе 2. При смене собственника объектов любой из сторон акт подлежит переоформлению.
6.2. Акт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую силу: по одному для каждой стороны и один для гарантирующего поставщика.
Приложения
1. Однолинейная схема электроснабжения с указанием границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
2. Копия документа о технологическом присоединении от [дата] № [номер].
3. Копия документа, подтверждающего право Потребителя на объект: [выписка из ЕГРН от (дата)].
Подписи сторон
Владелец сетей: [наименование], ИНН [ИНН], адрес: [адрес], телефон: [номер].
[Должность]	[подпись] / [ФИО] /
Потребитель: [ФИО], адрес: [адрес], телефон: [номер].
Потребитель	[подпись] / [ФИО] /




