Приложение № 2
к Правилам по охране труда
при строительстве, реконструкции
и ремонте, утвержденным
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 11 декабря 2020 г. № 883н
Рекомендуемый образец
Наряд-допуск
на производство работ в местах действия вредных и опасных
производственных факторов
Выдан "__" _____________ 20__ г.
Действителен до "__" _____________ 20__ г.
1. Руководителю работ

(фамилия, инициалы, должность)
2. На выполнение работ

(наименование работ, место, условия их выполнения)
Начало работ в __ час. __ мин. _____________ 20__ г.
Окончание работ в __ час. __ мин. _____________ 20__ г.
3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



6. Состав исполнителей работ:
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности
	Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы
	Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Наряд-допуск выдал

(должность, фамилия, инициалы уполномоченного приказом работодателя лица, подпись, дата)
Наряд-допуск принял

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется.
Мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства согласованы

(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя действующего объекта, подпись, дата)
9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены.
Разрешаю приступить к выполнению работ

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
10. Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ


11. Изменения в составе исполнителей работ:
	Введен в состав исполнителей работ
	Выведен из состава исполнителей работ
	Дата, время
	Фамилия, инициалы лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



12. Наряд-допуск продлен до

(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)
Разрешаю продолжить выполнение работ

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.
Руководитель работ

(дата, подпись)
Лицо, выдавшее наряд-допуск

(дата, подпись)
Форма воспроизводит рекомендуемый образец (приложение № 2 к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, редакция приказа от 29.04.2025 № 287н). Работодатель может дополнить её реквизитами, например номером наряда-допуска для регистрации в журнале. Перечень работ и лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, устанавливается приказом работодателя.
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ (вспомогательная страница, не является частью формы)
Приложение № 2
к Правилам по охране труда
при строительстве, реконструкции
и ремонте, утвержденным
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 11 декабря 2020 г. № 883н
Рекомендуемый образец
Наряд-допуск
на производство работ в местах действия вредных и опасных
производственных факторов
Выдан "03" ноября 2026 г.
Действителен до "05" ноября 2026 г.
1. Руководителю работ
Иванову И. И., мастеру участка наружных сетей
(фамилия, инициалы, должность)
2. На выполнение работ
Монтаж затвора в колодце К-3 наружной сети водоотведения у корпуса 2. Колодец глубиной 3,2 м, сеть отключена, рядом внутриплощадочный проезд
(наименование работ, место, условия их выполнения)
Начало работ в 09 час. 00 мин. 03 ноября 2026 г.
Окончание работ в 17 час. 00 мин. 05 ноября 2026 г.
3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:
Возможное скопление вредных газов в колодце, недостаток кислорода, падение в колодец, движение транспорта по проезду
4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Оградить место работ, установить знаки безопасности и сигнальное ограждение со стороны проезда
	03.11.2026 до 09:00
	Иванов И. И.

	2
	Проветрить колодец, проверить воздушную среду газоанализатором, результат записать
	03.11.2026 до 09:00
	Иванов И. И.

	3
	Подготовить страховочные привязи, спасательные средства и средства связи, назначить наблюдающих на поверхности
	03.11.2026 до 09:00
	Иванов И. И.

	
	
	
	



5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Контролировать воздушную среду в колодце в течение работ
	Постоянно
	Иванов И. И.

	2
	Обеспечить постоянное наблюдение с поверхности и связь с работающим в колодце
	Постоянно
	Иванов И. И.

	
	
	
	

	
	
	
	



6. Состав исполнителей работ:
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности
	Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы
	Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ

	Кузнецов Алексей Петрович
	Монтажник наружных трубопроводов, 4 разряд
	Иванов И. И.
	

	Смирнов Денис Олегович
	Монтажник наружных трубопроводов, 3 разряд
	Иванов И. И.
	

	Попов Олег Ильич
	Слесарь-сантехник, 4 разряд
	Иванов И. И.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Наряд-допуск выдал
Начальник участка Петров П. П., подпись, 03.11.2026
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного приказом работодателя лица, подпись, дата)
Наряд-допуск принял
Мастер участка Иванов И. И., подпись, 03.11.2026
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется.
Мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства согласованы
Не требуется: работы ведутся не на территории действующего объекта
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя действующего объекта, подпись, дата)
9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены.
Разрешаю приступить к выполнению работ
Начальник участка Петров П. П., подпись, 03.11.2026 08:50
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
10. Подпись лица, прошедшего инструктаж и ознакомившегося с условиями работ


11. Изменения в составе исполнителей работ:
	Введен в состав исполнителей работ
	Выведен из состава исполнителей работ
	Дата, время
	Фамилия, инициалы лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ, подпись

	Захаров Илья Сергеевич, монтажник
	Смирнов Денис Олегович
	04.11.2026 13:00
	Петров П. П., подпись

	
	
	
	

	
	
	
	



12. Наряд-допуск продлен до

(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)
Разрешаю продолжить выполнение работ

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.
Руководитель работ
05.11.2026, подпись Иванова И. И.
(дата, подпись)
Лицо, выдавшее наряд-допуск
05.11.2026, подпись Петрова П. П.
(дата, подпись)
Шаблон: 1мост.рф




